SPEAKER (LOUDERS28T (HI:60W, LF:650W))	[24402979]

용       도

본 기기는 2-WAY Bi-AMP SYSTEM 방식으로 구동되며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하다. 가로지향각 120도를 유지하면서 높은 음압과 고단위 선명도로 매우 뛰어난 스피치 재생특성을 갖추고 있으며, 캐비넷은 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 8" + 1.4" 2-WAY Bi-AMP SYSTEM

- Frequency Range	: 60Hz~19KHz

- Coverage(H/V)	: 120°/ 15°

HF

- Frequency Response	: 700~19000Hz

- SPL(1W/1M)	: 110dB

- Power Handling	: RMS 60W / PROGRAM 120W

- Impedance	: 16ohm

- Coverage(H/V)	: 120°/ 15°

- Driver Components	: 1.4" Compression Driver

LF

- Frequency Response	: 60~7000Hz

- SPL(1W/1M)	: 94dB

- Power Handling	: RMS 650W / PROGRAM 1300W

- Impedance	: 16ohm

- Driver Components	: 8" Driver x 2

- Cabinet	: Birch plywood made

- Dimension(WxHxD)	: 722 x 265 x 400mm

- Weight	: 31kg

◎ 상기품 및 동등 이상품