SPEAKER (LOUDERS26T (HI:50W, LF:400W))	[24402981]

용       도

본 기기는2-WAY Bi-AMP SYSTEM 방식으로 구동되며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하다. 가로지향각 110도를 유지하면서 높은 음압과 고단위 선명도로 매우 뛰어난 스피치 재생특성을 갖추고 이어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 6.5" + 1" 2-WAY Bi-AMP SYSTEM

- Frequency Range	: 55Hz~18KHz

- Coverage(H/V)	: 110°/ 15°

HF

- Frequency Response	: 800~18000Hz

- SPL(1W/1M)	: 105dB

- Power Handling	: RMS 50W / PROGRAM 100W

- Impedance	: 16ohm

- Driver components	: 1" Compression Driver

LF

- Frequency Response	: 60~9000Hz

- SPL(1W/1M)	: 94dB

- Power Handling	: RMS 400W / PROGRAM 800W

- Impedance	: 16ohm

- Driver Components	: 6.5" Driver x 2

- Cabinet	: MDF

- Dimension(WxHxD)	: 600 x 215 x 465mm

- Weight	: 21kg

◎ 상기품 및 동등 이상품