CEILING SPEAKER (LCL-8T (55W, 8Ω))	[24402306]

용       도

건축물 실내의 천정에 설치할 수 있도록 원형의 구조와 POLYPROPYLENE 재질로 구성이 뛰어나다. 2웨이 스피커를 내장하여 명료한 음성 전달뿐 아니라, BGM등 다용도로 사용할 수 있는 넓은 주파수 특성을 지닌다.다수의 스피커 사용시, 하나의 앰프로 사용이 가능하도록 하이임피던스 매칭트랜스포머를 내장한 제품이다.

기 기 특 성

- System Type	: 8" 2-WAY Coaxial type

- Power Handling	: 55W RMS

7.5/15/30W (100V)

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 91dB

- Nominal diameter	: 200 mm. 8inch

- Frequency Range	: 40Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90°

- Transformer line	: 100V

- Connectors	: Spring-loaded terminals

- Driver components	: Coaxial 8" Driver

- Enclosure	: ABS

- Hall size	: ∅250 mm

- Dimensions(WxD)	: ∅280 x 180mm

- Weight	: 3kg

◎ 상기품 및 동등 이상품