SPEAKER (SONIC15 (500W, 8Ω))	[24403006]

용       도

본 기기는 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 풀레인지 스피커이다. 스테이지모니터와 스택용의 겸용이 가능하며 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 다이렉트 바이앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치를 내장해야한다.

기 기 특 성

- System Type	: 15" + 1.4" 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 500W / PROGRAM 1000W

- Impedance	: 8ohm

- Crossover Modes	: Bi-AMP / Passive Externally Switchable

- SPL(1W/1M)	: 97dB

- Frequency Range	: 40Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 75°/ 50°

Driver Components

- HF	: 1.4" Compression Driver

- LF	: 15" Driver

- X-Over Frequency	: 1.8 KHz

- Enclosure	: Birch Plywood made

- Dimensions(WxHxD)	: 440 x 711 x 406mm

- Weight	: 23kg

◎ 상기품 및 동등 이상품