SPEAKER (BEAT28 (300W, 16Ω))	[24402994]

용       도

본 기기는 8인치의 저음 드라이버와 1인치 고음 드라이버 구성의 2-WAY 풀레인지 스피커로서 매우 높은 파워 운용 능력을 가지고 있다. 저음 반사형 구조의 컴팩트한 엔클로져는 다양한 장소에 설치가 가능하게 하고 고품질의 음질을 낸다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 8" + 1" 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 300W / PROGRAM 600W

- Impedance	: 16ohm

- SPL(1W/1M)	: 92dB

- Frequency Range	: 40Hz~18KHz

- Coverage(H/V)	: 100°/ 100°

Driver components

- HF	: 1" Compression Driver

- LF	: Dual 8" Driver

- X-Over Frequency	: 2.8KHz

- Enclosure	: MDF

- Dimensions(WxHxD)	: 620 x 260 x 412mm

- Weight	: 15kg

◎ 상기품 및 동등 이상품